[bookmark: Page_59]MATÉRIELS & COMPOSANTS HYDRAULIQUES







USAGE GENERAL PVC-QUALITE ALIMENTAIRE  49000 

Tube : PVC transparent.
Utilisation : Usage général de qualité alimentaire. Stérilisation avec une solution de soude à 5%.
Températures d'utilisation : -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
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Pression BAR
	

PSI

	08
	5/16
	12
	0.080
	
	

	10
	3/8
	14
	0.095
	
	

	12
	15/32
	16
	0.110
	
	

	14
	9/16
	19
	0.160
	
	

	16
	5/8
	22
	2.220
	
	

	18
	23/32
	24
	2.245
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