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EAU CHAUDE K-RADIADOR
Tube : Caoutchouc  EPDM noir.
Armature :Textile de haute ténacité
Revêtement : Caoutchouc EPDM noir ,résistant aux agents atmosphériques.
Utilisation : Eau chaude et anti-gel dans les circuits de réfrigération.
Températures d'utilisation : -40 °C +125 °C.
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PSI

	45
	1 3/4
	50
	1.200
	4
	85

	50
	2
	61
	1.350
	4
	85

	60
	2 3/8
	70
	1.550
	4
	85

	76
	3
	86
	1.950
	4
	85
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