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    AIR COMPRIME FREINAGE(TRAINS) K-TRAIN UIC
Tube : Caoutchouc  NR noir.
Armature :Textile de haute ténacité
Revêtement : Caoutchouc  CR noir ,résistant aux agents atmosphériques, à l’ozone et présentant une résistance moyenne aux huiles.
Utilisation : Les accouplements dans les systèmes de freins à air sur les trains.
Températures d'utilisation : -30 °C +70 °C.
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